Como instalar o programa simulador de geometria euclidiana
no sistema operacional linux.

Slackware 9.1 e QT-3.2.1

Execute o comando <set | grep [Qq][Tt]> e se não aparecer nada
semelhante ao passo 4 abaixo execute todos os passos para o
slackware 8.1. Caso apareça algo semelhante siga apenas
as instruções de 8 a 14.

Slackware 8.1

1-pegar qt-3.x.x (eu estou usando a 3.0.4)  em
ftp://ftp.trolltech.com/qt/source/
2-em um diretório isolado e como root descompact o qt usando
         tar -zxpvf qt-x11.3.x.x.tar.gz
3-mova o diretório <qt-3.x.x> para usr/local e renomei-o para <qt>
4-no /etc/profile adicione as linhas abaixo:
QTDIR=/usr/local/qt
PATH=$QTDIR/bin:$PATH
MANPATH=$QTDIR/man:$MANPATH
LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QTDIR PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH
5-logout
6-vá para /usr/local/qt e digite:
<./configure>
e se tudo correr bem
<make>
e vá tomar um cafézinho :-) (+/-30 minutos)
7-logout
8-logue-se como o usuário que vai utilizar o kseg (pode ser root ou não)
9-crie o diretório onde vc vai descompactar o kseg. O tar -zxpvf
criará o diretório <kseg-0.4>:
                   tar -zxpvf kseg-0.4.tar.gz
10-entre o diretório kseg criado pelo tar
11-dentro do diretório novo (kseg-0.4) criado em 9 digite <make>
 e vá tomar um cafézinho :-) (+/- 10 minutos)
12-digite <./kseg>
13-o executável do programa está dentro de <kseg-0.4>
14-seja feliz com o kseg.

Como Mudar o Idioma para Português.

Vá em file/choose Language e clique em kseg_pt.qm e siga a instrução que
aparece em português para fechar e reiniciar o kseg.

Atenciosamente  . . .
Jorge Barros de Abreu
Ilya Baran
